****

**214015, г. Смоленск, ул. Б. Краснофлотская дом 114Б, офис 6**

**ИНН 6732121999 КПП 673201001**

**Р/сч 40702810038000103633 в ПАО "Сбербанк России"**

**к/сч 30101810400000000225, БИК № 044525225**

**Руководителю предприятия**

ООО “Завод Сантэкс” являясь отечественным производителем, предлагает ознакомиться с инновационной разработкой собственного производства не имеющей аналогов которая является неотъемлемым атрибутом оснащения современных бригад экстренного реагирования и аварийных служб. Предлагаем Вашему вниманию Мобильное автономное осветительное устройство МОУ д400 У1 «Антилопа-1» производимого по ТУ ШЮЭГ.346130.001.

Являясь полностью автономным осветительным устройством, МОУ «Антилопа-1» предназначено для освещения территории в ситуациях, при которых использование стационарных осветительных устройств затруднено, примером таких ситуаций могут быть аварийные работы, спасательные операции, либо иные ситуации при которых требуется создание освещённости в тёмное время суток.

За счёт компактности, лёгкости, простоты использования и доступности МОУ «Антилопа-1» не имеет ограничений в применении как и квалификации персонала.

Подробные технические характеристики приведены ниже.

Стоимость одного комплекта 198 000 рублей.



Генеральный директор Е.В. Никитин

Мобильное автономное осветительное устройство **Антилопа-1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |
| Технические характеристики / Наименование:  11м | | Антилопа-1 | |
| Общие характеристики | |  | |
| Освещаемая площадь: при высоте 2,5m | | 95 м.кв. (диаметр 11м) | |
| Габаритные размеры в собранном состоянии Д/Ш/В | | 300/300/700 мм | |
| Масса: | | 20 кг. | |
| Высота тескопической мачты | | 3,0м; | |
| Устойчивость к ветру | | до 80 км/час | |
| Система подъема мачты: ручной фиксатор с эксцентриковым быстрозажимным механизмом | | механический | |
| Время развертывания | | 45 с | |
| Осветительное устройство | |  | |
| Тип прожектора | | LED | |
| Мощность / световой поток | | 400Вт / 32000лм | |
| Степень защиты по стандарту | | IP55; | |
| Двигатель | | 4-х тактный | |
| Мощность | | 1 кВт | |
| Расход топлива (бензин А-92) | | 0,35л/Квт\*ч | |
| Уровень шума | | 65 дБ (А) | |
| Объем топливного бака | | 8л | |
| Моторесурс | | 3000ч | |
| Условия работы | |  | |
| Климатический режим | | -40 С....+50С | |
| Транспортировка в сложенном положении | | Багажник легкового авто | |
| Дополнительные возможности | |  | |
| Подключение потребителей 220В (типа ноутбук, средства связи) | | Розетка 220В, 4А | |
| Подключение потребителей 12В ( зарядка АКБ автомобиля) | | Сухие клемы | |
| Прочие порты | | USB – 2 шт | |