****

**214015, г. Смоленск, ул. Б. Краснофлотская дом 114Б, офис 6**

**ИНН 6732121999 КПП 673201001**

**Р/сч 40702810038000103633 в ПАО "Сбербанк России"**

**к/сч 30101810400000000225, БИК № 044525225**

**Руководителю предприятия**

ООО “Завод Сантэкс” являясь отечественным производителем, предлагает ознакомиться с инновационной разработкой собственного производства не имеющей аналогов которая является неотъемлемым атрибутом оснащения современных бригад экстренного реагирования и аварийных служб. Предлагаем Вашему вниманию Мобильное автономное осветительное устройство МОУ д400 У1 «Антилопа-1» производимого по ТУ ШЮЭГ.346130.001.

Являясь полностью автономным осветительным устройством, МОУ «Антилопа-1» предназначено для освещения территории в ситуациях, при которых использование стационарных осветительных устройств затруднено, примером таких ситуаций могут быть аварийные работы, спасательные операции, либо иные ситуации при которых требуется создание освещённости в тёмное время суток.

За счёт компактности, лёгкости, простоты использования и доступности МОУ «Антилопа-1» не имеет ограничений в применении как и квалификации персонала.

Подробные технические характеристики приведены ниже.

Стоимость одного комплекта 198 000 рублей.



 Генеральный директор Е.В. Никитин

Мобильное автономное осветительное устройство **Антилопа-1**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  Технические характеристики / Наименование:11м | Антилопа-1 |
| Общие характеристики |  |
| Освещаемая площадь: при высоте 2,5m  | 95 м.кв. (диаметр 11м) |
| Габаритные размеры в собранном состоянии Д/Ш/В | 300/300/700 мм |
| Масса:  | 20 кг. |
| Высота тескопической мачты | 3,0м; |
|  Устойчивость к ветру | до 80 км/час |
|  Система подъема мачты: ручной фиксатор с эксцентриковым быстрозажимным механизмом | механический |
| Время развертывания | 45 с |
| Осветительное устройство |  |
|  Тип прожектора  | LED |
| Мощность / световой поток | 400Вт / 32000лм |
| Степень защиты по стандарту  | IP55; |
| Двигатель | 4-х тактный |
| Мощность  | 1 кВт |
| Расход топлива (бензин А-92) | 0,35л/Квт\*ч |
| Уровень шума | 65 дБ (А) |
| Объем топливного бака | 8л |
| Моторесурс | 3000ч |
| Условия работы |  |
| Климатический режим | -40 С....+50С |
| Транспортировка в сложенном положении | Багажник легкового авто |
| Дополнительные возможности |  |
| Подключение потребителей 220В (типа ноутбук, средства связи) | Розетка 220В, 4А |
| Подключение потребителей 12В ( зарядка АКБ автомобиля) | Сухие клемы  |
| Прочие порты  | USB – 2 шт  |